Технические требования на

электронные весы

1. Предел взвешивания 30-34 кг.;
2. Дискретность 0,1 г.;
3. Класс точности (II) высокий по ГОСТ Р 53228-2008;
4. Размер весовой платформы ориентировочно 300\*400 мм.;
5. С внутренней калибровкой;
6. С интерфейсом RS 232;
7. Должна быть возможность подключения к персональному компьютеру;
8. Поверка.