**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Технические характеристики комплектующих для металлоткацкого станка марки BD 520 фирмы «JAGER»**

1. Назначение

Тканье сеток из драгметаллов и их сплавов.

1. Характеристика комплектующих:

2.1. Пластинчатое галево

Геометрические размеры галева согласно чертежу в приложении 1.

Количество 6600 шт.

2.2. Бёрдо

Геометрические размеры бёрда представлены в приложении 2.

Количество 1 шт.

2.3. Ремизная рама

Ремизные рамы производства фирмы «DERIX» для металлоткацкого станка марки BD 520 фирмы «JAGER».

Общий вид ремизных рам в количестве 4 шт представлен на фотографии в приложении 3.

Количество 4 шт.

Контактное лицо:

Хаматов Данил Данисович


Инженер-технолог

Тел. 8 (343) 311-46-57

Email: [d.khamatov@ezocm.ru](mailto:d.khamatov@ezocm.ru)

Приложение 1

Чертеж пластинчатого галева




Приложение 2

Геометрические размеры бёрда

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Величина** |
| Количество нитей, см-1 | 32,5 |
| Длина рабочей части, мм | 2530 |
| Габаритная длина, мм | 2540 |
| Высота рабочей части, мм | 35 |
| Габаритная высота, мм | 65 |
| Шаг бёрда, мм | 0,3076 |
| Ширина зуба, мм | 7 |
| Толщина зуба, мм | 0,16 |
| Величина прохода, мм | 0,1476 |

Зуб бёрда и крепежный профиль в поперечном сечении



Приложение 3

Фотография общего вида ремизных рам производства фирмы «DERIX»



Чертеж общего вида ремизной рамы

