
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение модернизации токарного станка с ЧПУ

1. **Описание станка.**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель станка | 16К20Т1.02 |
| Год выпуска | 1987 |
| Система УЧПУ | NC-201M |
| Резцедержатель | Автоматическая револьверная головка, 6-позиционная, УГ 9321 |
| Патрон | Трёхкулачковый, диаметр 250 |
| Задняя бабка | С электроприводом |
| Привод | Электропривод асинхронный глубокорегулируемый комплектный, размер 2М-5-21-021 |


1. **Цель работы.**
2. Замена привода главного движения
3. Замена привода продольной подачи
4. Замена привода поперечной подачи
5. Установка местного освещения во влагозащитном исполнении
6. Замена автоматической револьверной головки на 8-позиционную
7. Восстановление работоспособности электропривода задней бабки.
8. **Контактное лицо: гл. механик Шавыкин Константин Васильевич**
9. **Тел. 8 906 802 11 55**

****

****

****

****

****

****

****