**Техническое задание на приобретение вакуумного стола в комплекте с жидкостным насосом**

**Заказчик:** АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», г. Верхняя Пышма.

1 Область применения:

 Фрезерная обработка деталей из драгоценных металлов и сплавов на станке с ЧПУ.

2 Требования к оборудованию:

Решётчатый (растровый) вакуумный стол

Размеры стола, мм: 700×400×30

Возможность одновременного закрепления нескольких заготовок

Работа с СОЖ

Сквозная обработка отверстий не предусматривается

3 Комплект поставки:

Жидкостный вакуумный насос для работы с СОЖ

Соединительная арматура

Запорная арматура

Уплотнитель для вакуумных столов, 50 метров

4 Требования к поставщику:

|  |
| --- |
| Наличие сервисной базыГарантийное и послегарантийное обслуживание |