**Техническое задание на приобретение универсального вертикально-фрезерного станка с устройством цифровой индикации**

1. Назначение

Фрезерная обработка деталей из драгоценных металлов и сплавов.

1. Требования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перемещение по осям, мм

|  |  |
| --- | --- |
| Ось X | 500 |
| Ось Y | 350 |
| Ось Z | 400 |

 |
| Угол поворота вертикальной головки 90○ |
| Точность позиционирования (не менее), мм ±0,01Литая станинаОбработка без использования системы подачи СОЖНаличие съёмного защитного огражденияУстройство цифровой индикацииПоворотный стол в комплекте (желательно)Возможность последующей модернизации для установки системы ЧПУ |

1. Требования к поставщику:

 Наличие сервисной базы

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Контактное лицо:

Боярский Александр Николаевич

Начальник участка по выпуску заготовок

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

E-mail: a.boyarskiy@ezocm.ru

Тел.: +7 (343) 311 47 43

Моб.: +7 90-90-10-40-11