**Техническое задание на приобретение ножниц гильотинных**

**модели** TranstechMLS 12/30

**Заказчик:** АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

1 Область применения:

 Резка заготовок толщиной до 3,0 мм из драгоценных металлов и сплавов.

2 Состав комплекта оборудования:

|  |
| --- |
|  - Электромеханические гильотинные ножницы модели Transtech MLS 12/30- Задний упор с цифровой индикацией положения и штурвалом точной регулировки- Приспособление для резки под углом- Комплект запасных ножей- Подсветка рабочей зоны |
| 3 Требования к поставщику: |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Наличие сервисной базыГарантийное и послегарантийное обслуживание |

 |
|  |
| 4 Требование к оборудованию:Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении. |

Контактное лицо:

**Боярский Александр Николаевич**

***Начальник цеха по выпуску заготовок и готовой продукции***

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

*Тел.:     +7 (343) 311 45 88*

*Моб.:   +7  90 90 10 40 11*

E-mail: a.boyarskiy@ezocm.ru

[www.plaurum.ru](http://www.plaurum.ru/), [www.ezocm.ru](http://www.ezocm.ru/)

[www.facebook.com/plaurum](http://www.facebook.com/plaurum)

