**Техническое задание на приобретение ножниц гильотинных**

**модели** TranstechMLS 12/30

**Заказчик:** АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

1 Область применения:

Резка заготовок толщиной до 3,0 мм из драгоценных металлов и сплавов.

2 Состав комплекта оборудования:

|  |
| --- |
| - Электромеханические гильотинные ножницы модели Transtech MLS 12/30  - Задний упор с цифровой индикацией положения и штурвалом точной регулировки  - Приспособление для резки под углом  - Комплект запасных ножей  - Подсветка рабочей зоны |
| 3 Требования к поставщику: |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Наличие сервисной базы  Гарантийное и послегарантийное обслуживание | |
|  |
| 4 Требование к оборудованию:  Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении. |

Контактное лицо:

**Боярский Александр Николаевич**

***Начальник цеха по выпуску заготовок и готовой продукции***

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

*Тел.:     +7 (343) 311 45 88*

*Моб.:   +7  90 90 10 40 11*

E-mail: [a.boyarskiy@ezocm.ru](mailto:a.boyarskiy@ezocm.ru)

[www.plaurum.ru](http://www.plaurum.ru/), [www.ezocm.ru](http://www.ezocm.ru/)

[www.facebook.com/plaurum](http://www.facebook.com/plaurum)

