**Техническое задание на приобретение заготовок из меди М1 с дополнительной обработки в виде ковки.**

1. Назначение:

Заготовки из меди (поковки) используются на дальнейшей токарной обработки и получения конечного изделия.

Технические характеристики, размеры:

|  |
| --- |
| Медь круг ( кованая ), D = 200 мм, длина L = 160 мм -  6  шт.. |
| Медь М1, кованая, пруток диаметр 20 мм, длина 500 мм  - 2 шт.. |
| Медь М1, кованая,  размеры 710 х 105 х 110    - 4 шт..  |
| Медь М1, кованая,  размеры 710 х 105 х 70    - 2 шт..  |

Технический допуск +/- 5 мм.

Применяются требования ОСТ 92-0953-74.

Контактное лицо:

Глухов Николай Анатольевич

Ведущий экономист отдела закупок

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

E-mail: 3114675@ezocm.ru

Тел.: +7 (343) 311-46-75